

**Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.**

22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1

www.szpital.com.pl e-mail: zamosc@szpital.com.pl

tel. 84 677-50-00, fax 84 638-51-45

Zamość 2015-07-10

**Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców**

## 

Dot: Przetargu nieograniczonego nr 14/PN/15 Dostawa aparatu do znieczulania i łóżek szpitalnych

#### WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity**: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423,768,811,915,1146 i 1232**), w związku z pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Zamawiający przesyła treść pytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami.

**Pytanie nr 1** Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2190mm ?

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie nr 2** Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści całkowitą szerokość leża pod materac 880mm?

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie nr 3** Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości w zakresie 320-760mm, gwarantującym minimalną bezpieczną wysokości zapobiegającą zeskakiwaniu pacjenta z łóżka?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 4** Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści regulację funkcji elektrycznych odbywających się z użyciem:

- przycisków na podświetlanym panelu centralnym z możliwością selektywnej blokady zlokalizowanym na szczycie łóżka od strony nóg pacjenta- wszystkie regulacje;

- regulacja wysokości, kąta nachylenia oparcia, segmentu uda oraz pozycji krzesła kardiologicznego sterowane od strony wewnętrznej barierek bocznych z podświetlanego sterownika;

- możliwość elektrycznego ustawienia leża do pozycji krzesła kardiologicznego z jednoczesnym wychyleniem do pozycji Trendelenburga dostępna z jednego przycisku;

- możliwość ustawienia segmentów leża do pozycji naczyniowej z uniesionymi nogami w sekcji podudzia dla rozluźniania odcinka lędźwiowo- krzyżowego oraz obniżenia kompresji w obrębie jamy brzusznej i po porodzie sterowane z jednego przycisku?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 5** Zadanie nr 2

Czy Zamawiający ograniczy wybór systemu blokady kół do charakterystycznego dla łóżek szpitalnych OIOM czyli centralnej jednoczesnej blokady wszystkich kół, co zapewnia maksimum bezpieczeństwa dla pacjenta i personelu?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie nr 6** Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści regulację funkcji elektrycznych odbywających się z użyciem:

- przycisków na podświetlanym panelu centralnym z możliwością selektywnej blokady zlokalizowanym obustronnie wbudowane w barierki boczne- wszystkie regulacje;

- regulacja wysokości, kąta nachylenia oparcia, segmentu uda oraz pozycji krzesła kardiologicznego sterowane od strony wewnętrznej barierek bocznych z podświetlanego sterownika;

- możliwość elektrycznego ustawienia leża do pozycji krzesła kardiologicznego z jednoczesnym wychyleniem do pozycji Trendelenburga dostępna z jednego przycisku;

- możliwość ustawienia segmentów leża do pozycji naczyniowej z uniesionymi nogami w sekcji podudzia dla rozluźniania odcinka lędźwiowo- krzyżowego oraz obniżenia kompresji w obrębie jamy brzusznej i po porodzie sterowane z jednego przycisku?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 7** Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści koła o średnicy 125mm, antystatyczne, bez widocznej osi obrotu, gdzie może gromadzić się trudny do usunięcia brud?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 8** Zadanie nr 2

Czy w związku z wymogiem zaoferowania wysokiej klasy materaca przeciwodleżynowego, prewencyjnego Zamawiający oczekuje przedstawienia mapy rozkładu nacisku materaca na ciało pacjenta prezentowanej w formie graficznej stopień redystrybucji nacisku w mmHg w strefach materaca głowa- biodra- pięty?

**Odpowiedź: Dopuszczamy, nie oczekujemy.**

**Pytanie nr 9** Zadanie nr 2

Czy w związku z wymogiem zaoferowania materaca niepalnego, Zamawiający wymaga przedstawienia certyfikatu potwierdzającego niepalność (normy PN EN 597 1 i 2) wystawionego przez producenta?

**Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.**

**Pytanie nr 10** Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści szerokość materaca 880mm?

**Odpowiedź:** **Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 11** Zadanie nr 2

Czy Zamawiający oczekuje by segmenty leża były zdejmowane do dezynfekcji bez użycia narzędzi co jest standardem dla łóżek do intensywnej opieki medycznej?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie nr 12** Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2190mm z możliwością przedłużenia o 220mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 13** Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści łóżko o całkowitej szerokości 1030 z podniesionymi barierkami oraz 1000mm z opuszczonymi?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 14** Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 125mm i zakresie elektrycznej regulacji wysokości 320-760mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 15** Zadanie nr 3

Czy Zamawiający oczekuje by segmenty leża były zdejmowane do dezynfekcji bez użycia narzędzi?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie nr 16** Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści regulację funkcji elektrycznych odbywających się z użyciem:

- przycisków na podświetlanym panelu centralnym z możliwością selektywnej blokady zlokalizowanym na szczycie łóżka od strony nóg pacjenta- wszystkie regulacje;

- regulacja wysokości, kąta nachylenia oparcia, segmentu uda oraz pozycji krzesła kardiologicznego sterowane od strony wewnętrznej barierek bocznych z podświetlanego sterownika;

- możliwość elektrycznego ustawienia leża do pozycji krzesła kardiologicznego z jednoczesnym wychyleniem do pozycji Trendelenburga dostępna z jednego przycisku;

- możliwość ustawienia segmentów leża do pozycji naczyniowej z uniesionymi nogami w sekcji podudzia dla rozluźniania odcinka lędźwiowo- krzyżowego oraz obniżenia kompresji w obrębie jamy brzusznej i po porodzie sterowane z jednego przycisku?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 17** Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści szerokość materaca 880mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**