

**Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.**

22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1

www.szpital.com.pl e-mail: zamosc@szpital.com.pl

tel. 84 677-50-00, fax 84 638-51-45

 Zamość 2018-03-08

 **Wszyscy Zainteresowani Wykonawcy**

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansu medycznego w formie leasingu operacyjnego, nr sprawy 2/PN/18.**

#### WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1579), w związku z pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Zamawiający przesyła treść pytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami.

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści pojazd z 3-ema miejscami w kabinie Kierowcy?

**Odpowiedź: TAK, ale w przedziale medycznym muszą się znajdować się min 3 miejsca dla:**

**1 osoby w pozycji leżącej na noszach, 2 osoby w pozycji siedzącej**.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający zgodzi się, aby doświetlenie przedziału medycznego było realizowane przez szyby w tzw. 2 rzędzie? W miejscu szyby „3 rzędu” po stronie lewej proponujemy zamontowanie butli tlenowej. Jej wymiana będzie łatwiejsza niż w przypadku montażu w jakimkolwiek innym miejscu.

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający zgodzi się na rezygnację z przyciemniania szyb? Szyby i tak będą zmatowione do 2/3 wysokości, a dodatkowe przyciemnienie spowoduje wzrost kosztów, a co za tym idzie ceny.

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 4**

Jaki sprzęt planuje zamontować Zamawiający na ścianie lewej? Prosimy o podanie dokładnych modeli wyposażenia.

**Odpowiedź:** **Defibrylator E-series Zoll z uchwytami i półką (29cmx25 cm).**

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający zgodzi się na rezygnację z szyny z adapterami (3szt.)?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane nosze miały poniższe funkcje:

* Regulacja wysokości na min 3-ech pozycjach?
* Wszystkie koła z możliwością skrętu i jego zablokowania (pozwala to na prowadzenie noszy w bok
* Optymalna wysokość załadunkowa do opisanego typu pojazdu tj. od 55 cm?
* Regulacja pod głową pacjenta (przygięcie, odgięcie I na wznak), niezależne od oparcia pod plecami?

Wyjaśniamy, że powyższe funkcje są bardzo cenione przez użytkowników.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający wymaga, aby Ambulans był wyposażony w drugi akumulator, prostownik, gniazdo zewnętrzne do ładowania zespołu akumulatorów, oraz ogrzewanie typu DEFA z sieci 230V? Jest to wyposażenie, które jest bardzo zalecane, a którego „demontowanie” w już zabudowanym ambulansie (np. po jakimś czasie użytkowania) jest bardzo skomplikowane i kosztowne.

**Odpowiedź: Nie wymagamy.**